質  問  回  答  書
	１．入札予定日：令和 8年 9月11日


	２．工事等の番号：補防災公第1701-00-01-01号


	３．工事等の名称：主要地方道佐渡一周線 防災安全(補正)立間地区落石対策工事


	４．工事等の場所：佐渡市　立間　地内


５．質問事項
	· 具体的に記入すること
1.落石防護柵工（ハイパワーフェンス工法）における足場工の計上について
　落石防護柵工にて指定されている「高エネルギー吸収型落石防護柵（ハイパワーフェンス工法／HSF工法）」の標準積算要領を確認いたしましたところ、施工概要（大口径ボーリング工用）の標準　施工手順として「部材運搬」の次工程に「足場工」が記載されておりますが、本設計書におきましては「足場工」が計上されておりません。
現場条件や施工計画上、仮設足場が必要となる場合には、施工前の現場確認等を含め、設計変更協議の対象としてご対応いただくことは可能でしょうか。ご示教ください。
2.現地荷下ろし工におけるクレーン規格および数量計算について
施工第0-0002号内訳表（現地荷下ろし工）におけるラフテレーンクレーンの規格について、標準積算要領の標準規格は「16t吊り」となっておりますが、本設計書では「25t吊り」にて計上されています。他工種との使用機械の集約・統一によるご計上とお見受けいたしますが、積算数量の算出(日数）につきましては、標準規格である「16t吊り」の計算方法と同一の考え方を適用して差し支えないか
ご確認をお願いいたします。
3.各施工内訳表における適用タイプ（施工歩掛・補正係数等）の確認について
本工事の内訳表に計上されている以下の各工種・施工歩掛についてご確認いたします。
・施工第0-0008号内訳表（支柱・サポート架設工）に含まれる
「サポート取付工（施工第0-0011号内訳表）」
・施工第0-0013号内訳表（本体材料取付工）に含まれる4工種
「横ロープ取付工（施工第0-0014号内訳表）」
「分散維持装置取付工（施工第0-0015号内訳表）」
「金網取付工（施工第0-0016号内訳表）」
「組立工具損料（施工第0-0017号内訳表）」
本工事は「大口径ボーリング工」での施工となることから、標準積算要領に定められている施工歩掛・補正係数・標準施工量等の積算条件につきましては、いずれも「斜面上タイプ　
（杭式タイプ）」を適用して積算することでよろしいかご示教ください。


※以降発注者記入欄
	６．受 付 日：令和8年8月27日


７．回答事項
	1.落石防護柵工（ハイパワーフェンス工法）における足場工の計上について
現場条件や施工計画上、仮設足場が必要となる場合は、協議します。

2.現地荷下ろし工におけるクレーン規格および数量計算について
積算数量の算出(日数）については、【ハイパワーフェンス工法 標準積算要領】の「16t吊り」の計算方法を準用しています。
3.各施工内訳表における適用タイプ（施工歩掛・補正係数等）の確認について
各工種・施工歩掛については【ハイパワーフェンス工法 標準積算要領】に定められている「斜面上タイプ（杭式タイプ）」を適用して積算しています。



	８．問合せ先：佐渡地域振興局地域整備部　業務課　業務係(TEL 0259-74-3499)


