様式４
質問書・回答書

父井原橋　尾寺橋　丸山橋　修繕工事（共通回答書）
	質問項目
	質問内容
	回答

	
	諸経費設定情報を明示していただけますか。
	契約保証金補正有
地域補正無し
前払い金補正無し（前払い40%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　令和８年９月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答者）　　和気町都市建設課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式４

質問書・回答書
令和８年度　単町土木事業　泉・田ケ原線改良工事（３工区）
	質問項目
	質問内容
	回答

	１
	施１５号中の「鋼製グレーチング500×500用」ですが、明１０号・明１５号
施１５号・設計図面・前回中止となった回答、などから推測すると次の４パターン以上が考えられます。
並目・ボルト固定式・Ｔ＝２５
並目・落し込み鎖付き・Ｔ＝２５
並目・落し込み鎖付き・Ｔ＝２
細目・ボルト固定式・Ｔ＝２５
予定価格算出にあってはどの仕様をお見込みですか。
また、前回どおりの600×600用ではなく、今回は500×500用をお見込みとの理解でよろしいですか。
	　並目・ボルト固定式・Ｔ＝２５を見込んでいます。
お見込みのとおり、500×500用を見込んでいます。

	２
	施１６号中の「鋼製グレーチング800×800 T=25」ですが並目のボルト固定式800×800用をお見込みですか。
	お見込みのとおり、並目・ボルト固定式・800×800用　T=25を見込んでいます。

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　令和８年９月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答者）　　和気町都市建設課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式４

質問書・回答書

	泉・田ケ原線改良工事（３－３工区）
質問項目
	質問内容
	回答

	１３・１４号明細書
	溶接金網のkg当たりの単価は名称・規格欄に記載の単価でよろしいか。
	お見込みのとおり

	１５．１６号施工単価表
	グレーチングの詳細を明示してください。
	１５号は、並目ボルト固定式　Ｔ＝２５
　５００×５００用
１６号は、並目ボルト固定式　Ｔ＝２５
　８００×８００用
　

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　令和８年９月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答者）　　和気町都市建設課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

